**SD卡内容更新时，保留已设配置的方法：**

保存配置文件需要把SD卡上MODELS 和 RADIO 两个文件夹覆盖到新的配置下。

